1. 소방대상물의 개요표

가. 건축물의 개요

건 축 물 의 개 요(★건축물관리대장 참조하여 작성)
건물명		○○빌딩					위치	서울 종로구 종로1가 ○△-○○
(例) 양식 철근콘크리트조 슬라브지붕, 지상 6층, 지하 2층, 연면적 : 10,867.025㎡ 1개동
건축물의 구 분			1 내화건축물 2 준내화건축물 3 그밖의 건축물			주요구조부 의 구분				1 내화구조 2 내화구조이외의 구조
주된용도			근린생활시설			그밖의 사항
층별	바닥면적(㎡)			용도또는실명	구 조 (내화구조/기타)				내장마무리(注1참조)			비 고 (注2참조)
									천 정		벽
지하2층	1618.315			기계실,주차장	내화구조				텍스		불연재
지하1층
지상1층
지상2층				※건축물관리대장 참조하시면 정확하고 쉽게 작성하실수있습니다.
지상3층
지상4층
지상5층
지상6층

※ 건축물의 구분, 주요구조부의 구분에 대하여는 해당번호에 ○표를 한다.

※ 비고란은 신축,증축,개축 등의 내용을 기재한다.

※ 자체점검결과를 2년간 보관하여야 한다.

1. 소방시설점검결과보고서(소방서장에게 보고하는 경우에 한함)

2. 소방시설자체점검표

● 작성방법 참조사항 ●

내장마무리(注1)

○ 건물 각 층의 천장과 벽체를 육안으로 확인하여 기재

- 천 장 :  ․콘크리트(옥상층)

․텍스

․석고보드

- 벽 체 : ․불연재

․불연재처리후 도료

․불연재처리후 방염후처리제품

비   고

(注2참조)

○ 건물관리대장을 참고하여 해당 층이 건축허가 당시의 구조상태와 다를     경우 신축, 증축, 개축, 대수선 등 해당사유를 기재한다.

나.소방시설(★당해 특수장소에 설치된 소방시설에 대해서만 □란에 V 체크표시를 하고 점검결과란에는 양호○,불량×로 표시)
(例) 설치되어 있는 소방시설이 다음과 같은 경우 작성방법 ● 수동식 소화기. 간이소화용구 ● 옥내소화전설비. 스프링클러설비 ● 자동화재탐지설비.바상방송설비.가스누설경보기 ● 방염물품 ● 완강기 ● 유도등 ● 상수도소화용수설비 ● 연결송수관설비,연결살수설비
구분	해 당 설 비	점검결과	구분	해 당 설 비	점검결과
소화설비	☑소화기구	☑수동식소화기	○	피난설비	☑피난기구	□피난사다리
□자동소화기		☑완강기	○
☑간이소화용구	○	□구조대
☑옥내소화전설비	○	□다수인피난장비
□옥외소화전설비		□승강식피난기
☑스프링클러설비	○	□하향식내림식사다리
□간이스프링클러설비		□미끄럼대
□물분무소화설비		□피난로프
□공기안전메트
□간이완강기
□기타 :
□포소화설비		□인명구조기구	□방열복
□이산화탄소소화설비		□공기호흡기
□할로겐화합물소화설비		□인공소생기
□분말소화설비		☑유도등	☑피난구유도등	○
□청정약제소화설비
☑통로유도등	○
□미분무소화설비
☑계단통로유도등
□화재조기진압용스프링클러설비
☑객석유도등	○
□강화액소화설비
□기타 :		□유도표지
경보설비	☑자동화재탐지설비	○	☑비상조명등	○
□자동화재속보설비		□휴대용비상조명등
□통합감시시설		□기타 :
□누전경보기		소화용수 설 비	☑상수도소화용수설비	○
□비상 경보 설비	□비상벨설비		□기타 :
□자동식싸이렌		소화활동 설 비	□제연설비
□단독경보형감지기		☑연결송수관설비	○
□기타 :		☑연결살수설비	○
☑비상방송설비	○	□연소방지설비
☑가스누설경보기	○	□무선통신보조설비
□기타		□비상콘센트설비
기 타	☑방염물품	○	□소방관련사항
비 고	※ 자동소화장치는 주방용․케비넷형․소공간 자동소화장치 및 자동확산소화장치를 말한다.
다.다중이용업 소방시설등 (★다중이용업소에 한함)(注1)
소방시설	구 분	□소화설비	□경보설비	□피난설비	□소화용수설비	□소화활동설비
점검결과
방화시설	구 분	□방화문	□비상구(비상탈출구)
점검결과
기타시설	구 분	□영상음향차단장치	□누전차단기	□피난유도선	□피난안내도	□방염물품
점검결과
비 고	※ 방염처리여부 :

● 작성방법 참조사항 ●

(★다중이용업소상호, 위치를 기재)(注1)

Ⅰ.다중이용업의 범위

1. 「식품위생법 시행령」 제21조제8호에 따른 식품접객업 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것

가. 휴게음식점영업·제과점영업 또는 일반음식점영업으로서 영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 100제곱미터(영업장이 지하층에 설치된 경우에는 그 영업장의 바닥면적 합계가 66제곱미터) 이상인 것. 다만, 영업장(내부계단으로 연결된 복층구조의 영업장을 제외한다)이 지상 1층 또는 지상과 직접 접하는 층에 설치되고 그 영업장의 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결되는 곳에서 하는 영업을 제외한다.

나. 단란주점영업과 유흥주점영업

2. 영화상영관·비디오물감상실업·비디오물소극장업 및 복합영상물제공업

3. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 학원(이하 "학원"이라 한다)으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것

가. 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 4에 따라 산정된 수용인원(이하 "수용인원"이라 한다)이 300명 이상인 것

나. 수용인원 100명 이상 300명 미만으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 것. 다만, 학원으로 사용하는 부분과 다른 용도로 사용하는 부분(학원의 운영권자를 달리하는 학원과 학원을 포함한다)이 「건축법 시행령」 제46조에 따른 방화구획으로 나누어진 경우는 제외한다.

(1) 하나의 건축물에 학원과 기숙사가 함께 있는 학원

(2) 하나의 건축물에 학원이 둘 이상 있는 경우로서 학원의 수용인원이 300명 이상인 학원

(3) 하나의 건축물에 제1호, 제2호, 제4호부터 제7호까지, 제7호의2부터 제7호의5까지 및 제8호의 다중이용업 중 어느 하나 이상의 다중이용업과 학원이 함께 있는 경우

4. 목욕장업으로서 다음 각 목에 해당하는 것

가. 하나의 영업장에서 「공중위생관리법」 제2조제1항제3호가목에 따른 목욕장업 중 맥반석이나 대리석 등 돌을 가열하여 발생하는 열기나 원적외선 등을 이용하여 땀을 배출하게 할 수 있는 시설을 갖춘 것으로서 수용인원(물로 목욕을 할 수 있는 시설부분의 수용인원은 제외한다)이 100명 이상인 것

나. 「공중위생관리법」 제2조제1항제3호나목의 시설을 갖춘 목욕장업

5. 「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조제6호·제6호의2·제7호 및 제8호의 게임제공업·인터넷컴퓨터게임시설제공업 및 복합유통게임제공업. 다만, 게임제공업 및 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 경우에는 영업장(내부계단으로 연결된 복층구조의 영업장은 제외한다)이 지상 1층 또는 지상과 직접 접하는 층에 설치되고 그 영업장의 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결된 구조에 해당하는 경우는 제외한다.

6. 노래연습장업

7. 산후조리업

7의2. 고시원업

7의3. 권총사격장

7의4. 골프 연습장업(실내에 1개 이상의 별도의 구획된 실을 만들어 스크린과 영사기 등의 시설을 갖추고 골프를 연습할 수 있도록 공중의 이용에 제공하는 영업에 한정한다)

7의5. 안마시술소

Ⅱ.다중이용업소에 설치․유지하여야 하는 안전시설등

다중이용업소에 설치ㆍ유지하여야 하는 안전시설등(제9조 관련)

1. 소방시설

가. 소화설비

1) 소화기 또는 자동확산소화기

2) 간이스프링클러설비(캐비닛형 간이스프링클러설비를 포함한다). 다만, 다음의 영업장에만 설치한다.

가) 지하층에 설치된 영업장

나) 밀폐구조의 영업장

다) 제2조제7호에 따른 산후조리업(이하 이 표에서 "산후조리업"이라 한다) 및 같은 조 제7호의2에 따른 고시원업(이하 이 표에서 "고시원업"이라 한다)의 영업장. 다만, 지상 1층에 있거나 지상과 직접 맞닿아 있는 층(영업장의 주된 출입구가 건축물의 외부의 지면과 직접 연결된 경우를 포함한다)에 설치된 영업장은 제외한다.

라) 제2조제7호의3에 따른 권총사격장의 영업장

나. 경보설비

1) 비상벨설비 또는 자동화재탐지설비. 다만, 노래반주기 등 영상음향장치를 사용하는 영업장에는 자동화재탐지설비를 설치하여야 한다.

2) 가스누설경보기. 다만, 가스시설을 사용하는 주방이나 난방시설이 있는 영업장에만 설치한다.

다. 피난설비

1) 피난기구

가) 미끄럼대

나) 피난사다리

다) 구조대

라) 완강기

2) 피난유도선. 다만, 영업장 내부 피난통로 또는 복도가 있는 다음의 영업장에만 설치한다.

가) 제2조제1호나목에 따른 단란주점영업(이하 이 표에서 "단란주점영업"이라 한다)과 유흥주점영업(이하 이 표에서 "유흥주점영업"이라 한다)의 영업장

나) 제2조제2호에 따른 영화상영관, 비디오물감상실업(이하 이 표에서 "비디오물감상실업"이라 한다) 및 복합영상물제공업(이하 이 표에서 "복합영상물제공업"이라 한다)의 영업장

다) 제2조제6호에 따른 노래연습장업(이하 이 표에서 "노래연습장업"이라 한다)의 영업장

라) 산후조리업의 영업장

마) 고시원업의 영업장

3) 유도등, 유도표지 또는 비상조명등

4) 휴대용 비상조명등

2. 비상구. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 영업장에는 비상구를 설치하지 않을 수 있다.

가. 주된 출입구 외에 해당 영업장 내부에서 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단이 주된 출입구로부터 영업장의 긴 변 길이의 2분의 1 이상 떨어진 위치에 별도로 설치된 경우

나. 피난층에 설치된 영업장[영업장으로 사용하는 바닥면적이 33제곱미터 이하인 경우로서 영업장 내부에 구획된 실(室)이 없고, 영업장 전체가 개방된 구조의 영업장을 말한다]으로서 그 영업장의 각 부분으로부터 출입구까지의 수평거리가 10미터 이하인 경우

3. 영업장 내부 피난통로. 다만, 구획된 실(室)이 있는 다음 각 목의 영업장에만 설치한다.

가. 단란주점영업과 유흥주점영업의 영업장

나. 비디오물감상실업의 영업장과 복합영상물제공업의 영업장

다. 노래연습장업의 영업장

라. 산후조리업의 영업장

마. 고시원업의 영업장

4. 삭제 <2014.12.23.>

5. 그 밖의 안전시설

가. 영상음향차단장치. 다만, 노래반주기 등 영상음향장치를 사용하는 영업장에만 설치한다.

나. 누전차단기

다. 창문. 다만, 고시원업의 영업장에만 설치한다.

비고

1. "피난유도선(避難誘導線)"이란 햇빛이나 전등불로 축광(蓄光)하여 빛을 내거나 전류에 의하여 빛을 내는 유도체로서 화재 발생 시 등 어두운 상태에서 피난을 유도할 수 있는 시설을 말한다.

2. "비상구"란 주된 출입구와 주된 출입구 외에 화재 발생 시 등 비상시 영업장의 내부로부터 지상·옥상 또는 그 밖의 안전한 곳으로 피난할 수 있도록 「건축법 시행령」에 따른 직통계단·피난계단·옥외피난계단 또는 발코니에 연결된 출입구를 말한다.

3. "구획된 실(室)"이란 영업장 내부에 이용객 등이 사용할 수 있는 공간을 벽이나 칸막이 등으로 구획한 공간을 말한다. 다만, 영업장 내부를 벽이나 칸막이 등으로 구획한 공간이 없는 경우에는 영업장 내부 전체 공간을 하나의 구획된 실(室)로 본다.

4. "영상음향차단장치"란 영상 모니터에 화상(畵像) 및 음반 재생장치가 설치되어 있어 영화, 음악 등을 감상할 수 있는 시설이나 화상 재생장치 또는 음반 재생장치 중 한 가지 기능만 있는 시설을 차단하는 장치를 말한다.