22. 기 타 설 비

(양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점검항목	점검내용	점검결과			종별,제원, 규격등
			결과	불량내용	조치내용
	불사용 설비	○보일러 사용 및 관리상태 ○이동식난로 사용여부 ○고정식 난로 사용 및 관리상태
	방 염	○방염처리 여부
	피난․방화시설	○방화문 및 방화셔터 관리상태 ○계단(직통․피난․특별피난계단) 관리상태 ○ 옥상광장으로의 피난장애물 (비상구 개방상태 유지여부) ○주요 구조부 내장재 불연화상태 ○비상구 및 피난통로 확보 여부 (물품적재, 잠금장치 설치 등) ○방화구획, 비상용 승강기 등 ○피트공간(층) 관리상태 ○방화구획 관통부 내화충진제 관리상태
	전기․가스	○자체점검 및 정기점검 실시 여부
비고

1. 점검기록부 점검기록방법

(가) 결과 란에는 점검결과 시설의 상태가 양호하면  “○”표시를 하고, 정비를 필요로       한다면 “△”, 시설물의 상태가 불량하면 “×”표시로 기록

(나) 결과 란에 “△”, “×”로 기록된 시설물에 대해 불량한 내용이나, 정비를 요하는 내용을 기록

(다) 불량시설물이나, 정비를 요하는 시설물에 대해 수리 등을 관한사항을 기록

(라) 위험물의 종류 및 저장용량을 기록하며, 위험물안전관리자 성명과 선임일자를 기재

(마) 방화관리자가 선임되어있을 경우 방화관리자 선임일자를 기재

2. 위험물

(1) 위험물 저장 상태

○ 신고 된 저정수량 이상 저장여부 확인

○ 저장 용기나 배관 위험물 유출 유무 확인

○ 제1류 위험물(산화성 고체)

․ 가열금지, 화기엄금, 직사광선 차단

․ 충격, 타격, 마찰 등 기계적 점화에너지가 부여되지 않도록 주의

․ 용기의 가열방지, 누출방지, 파손전도 방지

․ 공기, 습도, 물 가연성 물질과의 혼합․혼재 방지

․ 분해촉매, 이물질과의 접촉금지

․ 운반시 다른 류별 위험물과 혼재 불가(6류 가능)

․ 조해성 물질은 방습, 용기밀전 등

○ 제2류 위험물(가연성 고체)

․ 화기엄금, 가열엄금, 고온체와의 접촉을 방지

․ 강산화성 물질과 혼합을 피한다.

․ 금속분 경우는 물 또는 묽은 산과의 접촉을 피한다.

․ 저정용기 밀폐, 누출을 방지하며, 통풍이 잘되는 냉암소 보관

○ 제3류 위험물(자연발화성 물질 및 금수성 물질)

․ 용기 완전 밀전, 공기 및 물과의 접촉을 방지

․ 강산화제, 강산류, 기타 약품과 접촉되지 않도록 유지

․ 용기가 가열되지 않도록 하고 보호액이 들어 있는 것은 용기 밖으로 누출되지 않도록 한다.

․ 알킨알루미늄, 알킨리듐, 유기금속화합물류는 화기를 엄금하고 기내 내압이 상승하지 않도록 한다.

․ 황린은 저장보호액(물)의 증발 또는 용기파손에 의한 물의 누출을 방지

○ 제4류 위험물(인화성 액체)

․ 화기 또는 가열을 피하고, 고온체와의 접근을 방지

․ 낮은 온도 유지하며 한곳에 저장

․ 직사광선 차단, 통풍과 발생증기의 배출여부 확인

․ 용기, 탱크, 취급시설 등에서 누출확인

․ 정전기의 발생, 축적이나 스파크 발생 억제

․ 석유류에는 불연성 가스를 봉입하여 혼합기체의 형성을 억제

○ 제5류 위험물(자기반응성물질)

․ 화염, 불꽃 등 점화원의 엄격한 통제 및 기계적인 충격, 마찰, 타격등의 위험요인을 사전에 제거

․ 직사광선의 차단, 강산화제, 강산류와의 접촉을 방지

․ 가급적 소분하여 저장, 용기파손, 위험물 누출 방지

․ 안정제 함유시 안정제의 증발을 막고, 증발되었을 때 즉시 보충

○ 제6류 위험물(산화성 액체)

․ 용기의 파손, 변형, 전도유무 확인

․ 용기 내 물, 습기의 침투 방지 확인

․ 가연성 물질, 강산화제, 강산류와의 접촉을 방지

․ 가열에 의한 유독성 가스의 발생을 방지

(2) 안전관리자 선임

○ 해임하거나 퇴직한 때에는 그 날로부터 30일 이내에 다시 선임하여야 하고, 선임하거나 해임 또는 퇴직한 때에는 14일 이내에 소방 본부장 또는 소방서장에게 신고하여야 한다.

(3) 위험물시설 상태

○ 건축물 구조의 적정여부 확인

○ 안전거리 확보의 적정여부 확인

○ 보유 공지 확보의 적정여부 확인

○ 배출 설비의 적정여부 확인

○ 정전기 제거 설비의 적정여부 확인

○ 공정탱크의 안전여부 확인

○ 표지 및 게시판 설치의 적정여부 확인

○ 압력계 등 안전장치의 적정여부 확인

○ 피뢰설비의 적정여부 확인

○ 위험물 누출, 비산 방지조치의 적정여부 확인

○ 저유설비, 배수구, 유분리장치의 유지관리 상태 확인

○ 배관, 바닥 등 기타시설의 적합여부 확인

○ 펌프설비의 적정여부 확인

(4) 소방시설 적정 여부

○ 소화기 관리상태 및 배치상태 확인

○ 소화설비의 유지관리상태 확인

○ 경보설비의 유지관리상태 확인

(5) 기타 안전관리상태

○ 위험물 제조소등을 설치하거나 위치․구조 또는 설비를 변경 유무 확인

○ 위험물의 품명, 수량 또는 지정수량의 배수를 변경유무 확인

3. 방염

(6) 방염처리 여부

○ 커텐, 카페트 등 방염처리한 물품 확인

○ 후처리제품에 대해서는 방염처리 성적서를 확인

4. 자체방화관리

(7) 방화관리자 선임일자

○ 다음 항목에 해당되는 날부터 30일 이내에 방화관리자 선임

(선임신고 : 선임한 날로부터 14일 이내)

․ 특정 소방대상물의 방화관리자를 신규로 선임해야 하는 경우

․ 특정 소방대상물을 권리를 취득한날

․ 소방본부장 또는 소방서장이 공동방화관리 대상으로 지정한날

․ 방화관리자를 해임한 경우

(8) 방화관리업무

○ 예방계획, 방어계획, 교육훈련계획 등이 포함된 적절한 소방계획서 작성 유무 확인

○ 자위 소방대 조직편성과 운용에 관한 사항 확인

○ 적절한 화기 취급 확인

○ 화재 발생시 연소우려가 있는 옥내․외 중요 물품 등을 반출하거나 기타 도난방지 등에 대한 계획수립 확인

○ 자체적으로 소방시설, 피난시설 등의 사용방법과 통보연락이나 대피유도 등을 훈련하는 부분훈련의 실시 계획 및 시행 확인

○ 화재 신고서부터 소화, 대피유도, 응급처치, 복구에 이르기까지 포괄적으로 개인별 임무를 지정, 실제상황을 부여하는 모의 훈련인 종합훈련실시 계획 및 시행 확인

5. 건축

(9) 방화문 및 방화셔터 관리상태

○ 유사시 화염의 확대를 방지하기 위하여 항상 닫혀져 있는 상태로 유지되고 있으며, 유사시 안쪽에서 밖으로 용이하게 열고 나갈 수 있는 구조인지 확인

○ 방화 셔터의 오동작 유무 확인

○ 방화 셔터 개폐 전동기 작동유무 확인

○ 방화 셔터가 닫힌 경우 방화에 지장이 있는 틈 유무 확인

(10) 계단(직통, 피난, 특별계단) 관리상태

○ 제연설비의 정상 작동 유무 확인

○ 피난시 통행이 방해되는 물품방치 확인

○ 수시로 육안 검사를 통한 이상유무 확인

(11) 주요 구조부 내장재 불연화상태

○ 주요 구조부(내력벽, 기둥, 바닥, 보)의 불연화 상태 이상유무 확인

(12) 비상구 및 피난통로 확보여부

○ 피난방향으로 용이하게 개방되는지 확인

○ 잠금장치 또는 비상구가 폐쇄되어 있지는 않은가 확인

○ 피난로에 피난에 지장을 주는 장애요소는 없는지 확인

(13) 방화구획, 비상용 승강기 등

○ 방화구획 기준에 따른 적절한 방화 구획 유지 확인

○ 비상용 승강기의 상용전원과 비상전원 전환 이상유무 확인

○ 비상용 승강기의 비상전원 이상유무 확인

6. 전기

(14) 자체점검 실시 여부

○ 월 1～2회 전기제품의 자체 점검실시 여부 확인

(15) 누전차단기 설치

○ 월 1～2회 테스트 버턴을 눌러 정상적인 작동유무를 확인

○ 변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무 확인

(16) 노후 배선, 문어발식 콘센트 사용여부

○ 수시 육안 검사를 통한 확인

7. 가스

(17) 가스용기, 배관관리 누설여부

○ 가스가 누설될 위험이 있는 부위에 비눗물을 붓이나 스폰지에 묻혀서 가스용기 및 배관의 연결부분을 충분히 발라주는 방법으로 수시로 점검.

○ 변형․손상․탈락․현저한 부식  등의 유무

○ LPG를 용기로 저장할 경우

․통풍이 잘되는 곳에 전도와 전락이 되지 않게 세워서 보관

․충전 용기는 40℃이하로 보관

․용기 보관실 2m이내에는 화기 사용을 금지하며, 부근에는 발화성물질을 두지 말 것

․용기 보관실은 불연성재료로 할 것

○ LPG를 저장탱크로 저장할 경우

․저장탱크는 통풍이 좋은 장소에 설치하고, 2m 이내에서는 화기 사용을 금지할 것

․저장탱크 내용적의 90%를 초과하여 저장해서는 안 된다.

․저장탱크는 관련 법규에 의한 안전거리를 유지하여 설치할 것

․저장탱크에 부착된 안전밸브에는 가스방출관을 설치하고 가스방출관은 지면에서 5m 이상 또는 저장탱크의 정상부에서 2m의 높이의 높은 위치에 설치할 것

․지상에 설치하는 저장탱크 및 그 지주는 내열 구조로 하고 저장탱크 및 그 주위에는 외면으로부터 5m이상 떨어진 위치에서 조작할 수 있는 냉각살수장치를 설치할 것

(18) 가스안전시설 작동

○ 공기보다 무거운 연료사용시 가스검지기의 상단은 바닥면으로부터 0.3m이내의 위치에 설치 여부 확인

○ 공기보다 무거운 연료사용시 가스검지기의 상단은 바닥면으로부터 0.3m이내의 위치에 설치되어 있는지의 여부 확인

○ 가스누설경보기에 표시등의 점등을 확인하고 전류가 정상적으로 공급되는지 확인한다

○ 알코올의 증기 등을 검지부에 접근시켜 경보가 발하는지 확인한다

○ LPG 가스사용을 위해 호스를 3m 이상 늘여뜨려 사용하고 있는지 확인하고, 호스의 길이가 3m이내가 되도록 조정한다.

○ 변형․손상․탈락․현저한 부식  등의 유무

(19) 가스차단기, 경보기

○ 시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개․폐 여부

○ 차단기구는 가스 주 배관에 견고히 부착되어 있는지의 여부

○ 경보기의 음량 및 음색이 다른 기계의 소음등과 구별되는가의 여부 확인

○ 변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무